<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="57" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="3" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="0" x2="67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67" y1="0" x2="70" y2="3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="70" y1="3" x2="70" y2="57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="57" x2="67" y2="60" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="67" y1="60" x2="3" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="60" x2="0" y2="57" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<hole x="50" y="30" drill="4"/>
<hole x="20" y="30" drill="4"/>
<text>USB</text>
<hole x="4.5" y="55.5" drill="4.5"/>
<hole x="65.5" y="55.5" drill="4.5"/>
<hole x="65.5" y="4.5" drill="4.5"/>
<hole x="4.5" y="4.5" drill="4.5"/>
<text>{</text>
<text>}</text>
<text>USB</text>
<text>Batterie</text>
<text>POTI</text>
<text>FOTO</text>
<text>47k</text>
<text>68</text>
<text>27</text>
<text>Lernort Technik und Natur e.V.</text>
<text>Jade Hochschule Wilhelmshaven</text>
<text>TRAN-</text>
<text>SISTOR</text>
<text>SISTOR</text>
<text>TRAN-</text>
<text>Nachtlicht</text>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="POTI-Jade-HS">
<packages>
<package name="PT10-L100K">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Widerstand">
<packages>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="USB richtig">
<packages>
<package name="SAMTEC_USB-A-S-X-X-TH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED JADEHS">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Fototransistor abgeflacht">
<packages>
<package name="LPT80A">
<description>&lt;B&gt;PHOTO TRANSISTOR&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TRANS" library="transistor-npn" package="TO92-EBC" value="BC548">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL2" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POTI-JADE-HS1" library="POTI-Jade-HS" package="PT10-L100K" value="PT10-L100K"/>
<element name="R1" library="Widerstand" package="0207/12" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="Widerstand" package="0207/12" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="Widerstand" package="0207/12" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="J2" library="USB richtig" package="SAMTEC_USB-A-S-X-X-TH" value="USB-A-S-X-X-TH">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 Receptacle Connector 4 Position Through Hole, Right Angle "/>
<attribute name="MF" value="Samtec"/>
<attribute name="MP" value="USB-A-S-S-W-TH"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/USB-A-S-S-W-TH/?ref=eda"/>
</element>
<element name="LED" library="LED JADEHS" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="93"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="Fototransistor abgeflacht" package="LPT80A" value="LPT80A">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SL2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="PIN1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SL1" pad="1"/>
<contactref element="SL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SL2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="PIN2"/>
<contactref element="R3" pad="PIN1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TRANS" pad="B"/>
<contactref element="POTI-JADE-HS1" pad="POTI1"/>
<contactref element="T1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TRANS" pad="E"/>
<contactref element="SL1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="T1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="PIN2"/>
<contactref element="LED" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="TRANS" pad="C"/>
<contactref element="LED" pad="KATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="PIN2"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="POTI-JADE-HS1" pad="POTI2"/>
<contactref element="R2" pad="PIN1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
